**附件1：报名表**

**报名表**

**项目编号：**SEK2025027

**项目名称：**山东省第二康复医院特需门诊及部分诊室改造提升项目项目

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** |  |
| **联系人** |  |
| **联系方式** |  |
| **邮箱** |  |
| **地址** |  |

单位名称（公章）：

日期： 年 月 日

**附件2：要求**

**第一部分 项目概况**

**一、项目总体说明**

为进一步满足患者就医需求，营造符合诊室特点的就诊环境，现拟对特需门诊、盆底康复室以及药学部部分房间进行改造提升。

1. **工程量清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **门诊楼一楼药剂科改造** | | | |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** |
| 1 | 开门洞 | 项 | 1 |
| 2 | 装门（防火门） | 樘 | 1 |
| 3 | 垃圾清运 | 项 | 1 |
| 4 | 拆除柱盆 | 项 | 1 |
| 5 | 乳胶漆 | m2 | 243 |
| 6 | 纱窗更换 | 项 | 1 |
| 7 | 水电改造灯具 | 项 | 1 |
| 8 | 门窗零星维修 | 项 | 1 |
| 9 | 卫生清理保洁 | 项 | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **门诊二楼贵宾室改造** | | | | |
| **序号** | **部位** | **项目特征** | **单位** | **数量** |
| 1 | 原顶棚拆除 | 1.垃圾外运自行考虑。 | ㎡ | 21 |
| 2 | 墙面冰火板 | 1.冰火板6㎜厚2.基层为9㎜厚阻燃板。 3.配套不锈钢收口条。 | ㎡ | 55 |
| 3 | 铝扣板吊顶 | 1.600\*600铝扣板2.轻钢龙骨骨架。 | ㎡ | 20 |
| 4 | 灯具 | 1.LED平板灯600\*600 | 个 | 4 |
| 6 | 踢脚线 | 不锈钢踢脚线 | m | 20 |
| 7 | 窗帘盒 | 窗帘盒及窗帘轨 | m | 3.5 |
| 8 | 窗帘 |  | ㎡ | 4.5 |
| 9 | 洗手盆 | 配脚踏式洗手池（品牌） | 套 | 1 |
| 10 | 开关 | 二联开关 | 个 | 1 |
| 11 | 插座 | 五孔10A | 个 | 5 |
|  |  | 三孔16A | 个 | 1 |
| 12 | 防溅盒 | 防溅盒 | 个 | 1 |
| 13 | 配线 | 2.5mm铜芯线 | m | 50 |
| 14 | PVC管 | 1.φ16PVC管。2.暗敷。 | m | 30 |
| 15 | 大理石窗台板 |  | ㎡ | 1.4 |
| 16 | 球阀 | 1.φ20角阀 | 个 | 1 |
| 18 | 暖气罩 | 1.2米 | 个 | 1 |
| 19 | 轻钢龙骨暖气罩及管道包封 |  | ㎡ | 3.2 |
| 20 | 铝合金检查口 | 200\*200 | 个 | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **门诊二楼盆底康复室改造** | | | | |
| **序号** | **部位** | **项目特征** | **单位** | **数量** |
| 1 | 原顶棚拆除 | 1.垃圾外运自行考虑。 | ㎡ | 21 |
| 2 | 墙面冰火板 | 1.冰火板6㎜厚 2.基层为9㎜厚阻燃板。 3.配套不锈钢收口条。 | ㎡ | 60 |
| 3 | 铝扣板吊顶 | 1.600\*600铝扣板 2.轻钢龙骨骨架。 | ㎡ | 25 |
| 4 | 灯具 | 1.LED平板灯600\*600 | 个 | 4 |
| 5 | 踢脚线 | 不锈钢踢脚线 | m | 20 |
| 6 | 窗帘盒 | 窗帘盒及窗帘轨 | m | 3.5 |
| 7 | 开关 | 二联开关 | 个 | 1 |
| 8 | 插座 | 五孔10A | 个 | 4 |
|  | 三孔16A | 个 | 1 |
| 9 | 配线 | 2.5mm铜芯线 | m | 100 |
| 10 | PVC管 | 1.φ16PVC管。2.暗敷。 | m | 20 |
| 11 | 大理石窗台板 |  | ㎡ | 3.4 |
| 12 | 球阀 | 1.φ20角阀 | 个 | 1 |
| 13 | 暖气罩 | 1.2米 | 个 | 1 |
| 14 | 轻钢龙骨暖气罩及管道包封 |  | ㎡ | 3.5 |
| 15 | 铝合金检查口 | 200\*200 | 个 | 1 |
| 16 | 隔帘拆除、安装 |  | 项 | 1 |

**三、工期**

供应商可竞报。

**四、付款方式**

合同签订后，施工完成且验收完成通过后，根据合格发票，支付至审定值的100%。

本项目采用固定全费用综合单价形式报价。合同形式为固定单价合同。

**第二部分 响应文件要求**

**一、内容要求**

1.营业执照副本（复印件加盖公章）及相关资质证明

2.法定代表人授权委托书，如法定代表人参加报价，提供法定代表人证明或身份证（复印件加盖公章）

3.承诺函（见附件3）

4.报价单及报价明细（见附件4）

5.主材表（包括不限于品牌、颜色等）

6.供应商认为有必要的其他材料。

**二、其他要求**

1. 响应文件，一式三份，建议钉装或胶装。
2. 响应文件做好目录和页码。
3. 对响应文件密封情况不做要求。

**附件3：承诺函**

**承诺函**

山东省第二康复医院：

我单位提交的相关资料以及表达的内容以及相关承诺，真实有效，我单位对以上材料的真实有效性负法律责任。

单位：（公章）

年 月 日

**附件4：报价单及报价明细**

**报价单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **报价(元)** |
| 1 | 山东省第二康复医院特需门诊及部分诊室改造提升项目 | 小 写 ：  大 写 ： |
| 工期 | |  |
| 质保期 | |  |
| 质量标准 | |  |
| 备注 |  | |

注：（1）提交报价单视同响应院内采购项目需求公示中所有要求。

（2）本项目为交钥匙工程，供应商所报价格为含税全包价。

（3）报价不得高于预算控制价。

（4）因参与本项目产生的人工、印刷、差旅等费用由供应商承担。

单位全称：

签字：

年 月

**报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **门诊楼一楼药剂科改造** | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** | **备注** |
| 1 | 开门洞 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 装门（防火门） | 樘 | 1 |  |  |  |
| 3 | 垃圾清运 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 拆除柱盆 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 乳胶漆 | ㎡ | 243 |  |  |  |
| 6 | 纱窗更换 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 水电改造灯具 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 门窗零星维修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 卫生清理保洁 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | **合计（元）** |  | | | | |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **门诊二楼盆底康复室改造** | | | | | | | |
| **序号** | **部位** | **项目特征** | **单位** | **数量** | **单价 （元）** | **总价**  **（元）** | **备注** |
| 1 | 原顶棚拆除 | 1.垃圾外运自行考虑。 | ㎡ | 21 |  |  |  |
| 2 | 墙面冰火板 | 1.冰火板6㎜厚 2.基层为9㎜厚阻燃板。 3.配套不锈钢收口条。 | ㎡ | 60 |  |  |  |
| 3 | 铝扣板吊顶 | 1.600\*600铝扣板 2.轻钢龙骨骨架。 | ㎡ | 25 |  |  |  |
| 4 | 灯具 | 1.LED平板灯600\*600 | 个 | 4 |  |  |  |
| 5 | 踢脚线 | 不锈钢踢脚线 | m | 20 |  |  |  |
| 6 | 窗帘盒 | 窗帘盒及窗帘轨 | m | 3.5 |  |  |  |
| 7 | 开关 | 二联开关 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 插座 | 五孔10A | 个 | 4 |  |  |  |
|  | 三孔16A | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 配线 | 2.5mm铜芯线 | m | 100 |  |  |  |
| 10 | PVC管 | 1.φ16PVC管。2.暗敷。 | m | 20 |  |  |  |
| 11 | 大理石窗台板 |  | ㎡ | 3.4 |  |  |  |
| 12 | 球阀 | 1.φ20角阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 暖气罩 | 1.2米 | 个 | 1 |  |  |  |
| 14 | 轻钢龙骨暖气罩及管道包封 |  | ㎡ | 3.5 |  |  |  |
| 15 | 铝合金检查口 | 200\*200 | 个 | 1 |  |  |  |
| 16 | 隔帘拆除、安装 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | **合计（元）** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **门诊二楼贵宾室改造** | | | | | | | |
| **序号** | **部位** | **项目特征** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** | **备注** |
| 1 | 原顶棚拆除 | 1.垃圾外运自行考虑。 | ㎡ | 21 |  |  |  |
| 2 | 墙面冰火板 | 1.冰火板6㎜厚2.基层为9㎜厚阻燃板。 3.配套不锈钢收口条。 | ㎡ | 55 |  |  |  |
| 3 | 铝扣板吊顶 | 1.600\*600铝扣板2.轻钢龙骨骨架。 | ㎡ | 20 |  |  |  |
| 4 | 灯具 | 1.LED平板灯600\*600 | 个 | 4 |  |  |  |
| 5 | 踢脚线 | 不锈钢踢脚线 | m | 20 |  |  |  |
| 6 | 窗帘盒 | 窗帘盒及窗帘轨 | m | 3.5 |  |  |  |
| 7 | 窗帘 |  | ㎡ | 4.5 |  |  |  |
| 8 | 洗手盆 | 配脚踏式洗手池（品牌） | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 开关 | 二联开关 | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 插座 | 五孔10A | 个 | 5 |  |  |  |
|  |  | 三孔16A | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 防溅盒 | 防溅盒 | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 配线 | 2.5mm铜芯线 | m | 50 |  |  |  |
| 13 | PVC管 | 1.φ16PVC管。2.暗敷。 | m | 30 |  |  |  |
| 14 | 大理石窗台板 |  | ㎡ | 1.4 |  |  |  |
| 15 | 球阀 | 1.φ20角阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 16 | 暖气罩 | 1.2米 | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 轻钢龙骨暖气罩及管道包封 |  | ㎡ | 3.2 |  |  |  |
| 18 | 铝合金检查口 | 200\*200 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | **合计（元）** |  | | | | | |